Ciao ragazzi

Il mio Amico ed ex collela Bonanomi Alfredo IW2KFM ha sviluppato questo programma 
come aiuto per le scritte sul generatore di BARRE
Questo programma è in combinazione con BARRE_20.hex allegato

Come si installa questo programma
nella cartella BARRE vi è:

BARRE_20.HEX  -------- File da modificare e poi caricare sul PIC 16F628
ATV_BAR.EXE ------- File da lanciare per la modifica del file BARRE.HEX

borlndmm.dll  -------- file di sistema 
cp3240mt.dll  -------- file di sistema 
vcl35.bpl     -------- file di sistema 

i 3 file di sistema devono stare nella stessa cartella di "ATV_BAR"
oppure messi nella cartella " system32 che è sotto la cartella WINDOWS "

Funzione del programma ProjectATV:
* Cliccare sulla cartella "Open FILE" e caricare il file BARRE_20.HEX
* Cliccare con il mouse sul quadro che si vuole utilizzare
* Posizionarsi e cliccare con il mouse nella finestra del testo scorrevole 
  cancellare il vecchio testo e scrivere con tastiera il nuovo testo
  ( ricordarsi di cancellare il testo che segue la tua nuova scritta con canc)
* Cliccare sul pulsante Colore di fondo e Scegliere il colore
* scegliere l'altezza
* Scegliere la velocità di scorrimento

* Nella parte testo fisso o nominativo scrivere i 6 caratteri 
* Cliccare sul pulsante Colore di fondo e Scegliere il colore
* Cliccare sul pulsante per scegliere l'altezza

* ultima cosa è salvare il file cosi come lo abbiamo composto, quindi cliccare
  sul floppy in alto a destra dare un nome al file se si vuole e salvare.

### NOTA: il file generato è messo sul PIC 16F628 è compatibile con i vari 
          circuiti in circolazione un esempio di questi nella cartella DOCU


Ciao da 
IW2KGH Salvatore
Email pagnoncelli.s@tiscali.it

